Additional file 1: Tables

TABLE S1. CF values as function of SBVR and SBAR for the 5.71, 11.49 and 26.52 cc spheres
	SBAR
	SBVR / CF

	
	26.52 [cc]
	11.49 [cc]
	5.71 [cc]

	
	SBVR
	CF
	SBVR
	CF
	SBVR
	CF

	Cold BG
	20.01
	4.64
	16.87
	3.86
	17.29
	3.08

	17 :1
	14.63
	4.21
	11.20
	3.39
	7.25
	2.22

	14 :1
	11.19
	4.04
	8.24
	3.09
	5.08
	1.96

	10 :1
	8.33
	3.87
	5.99
	2.91
	3.75
	1.82

	6 :1
	4.68
	3.49
	3.46
	2.67
	2.43
	1.78


CF: Calibration factor
SBVR: Sphere to Background counts/Voxel Ratio
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TABLE S2. Derived Calibration Factor map providing the CF values for SBVR values and VOI volumes 
	SBVR


VOI 
volume [cc]
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	20+

	6
	1.62
	1.80
	1.97
	2.15
	2.32
	2.50
	2.67
	2.85
	2.97
	2.98
	2.98

	7
	1.89
	2.08
	2.25
	2.43
	2.61
	2.79
	2.97
	3.15
	3.25
	3.24
	3.24

	8
	2.13
	2.31
	2.49
	2.67
	2.85
	3.03
	3.21
	3.39
	3.48
	3.46
	3.46

	9
	2.33
	2.51
	2.69
	2.87
	3.05
	3.23
	3.41
	3.59
	3.66
	3.65
	3.65

	10
	2.50
	2.68
	2.86
	3.03
	3.21
	3.39
	3.56
	3.74
	3.82
	3.82
	3.82

	11
	2.64
	2.82
	2.99
	3.17
	3.34
	3.52
	3.69
	3.87
	3.95
	3.95
	3.95

	12
	2.76
	2.94
	3.11
	3.28
	3.46
	3.63
	3.80
	3.97
	4.05
	4.07
	4.07

	14
	2.96
	3.13
	3.29
	3.46
	3.62
	3.79
	3.95
	4.12
	4.21
	4.26
	4.26

	16
	3.10
	3.26
	3.42
	3.58
	3.74
	3.90
	4.05
	4.21
	4.32
	4.40
	4.40

	18
	3.20
	3.36
	3.51
	3.67
	3.82
	3.97
	4.12
	4.27
	4.40
	4.50
	4.50

	20
	3.28
	3.43
	3.58
	3.73
	3.87
	4.02
	4.17
	4.32
	4.45
	4.57
	4.57

	22
	3.33
	3.48
	3.62
	3.77
	3.91
	4.06
	4.20
	4.34
	4.49
	4.62
	4.62

	24
	3.37
	3.52
	3.66
	3.80
	3.94
	4.08
	4.22
	4.36
	4.51
	4.66
	4.66

	26
	3.40
	3.54
	3.68
	3.82
	3.96
	4.10
	4.24
	4.38
	4.53
	4.69
	4.69

	28
	3.42
	3.56
	3.70
	3.84
	3.97
	4.11
	4.25
	4.39
	4.54
	4.72
	4.72

	30
	3.44
	3.58
	3.71
	3.85
	3.98
	4.12
	4.26
	4.40
	4.56
	4.73
	4.73

	32
	3.45
	3.59
	3.72
	3.86
	3.99
	4.13
	4.27
	4.40
	4.56
	4.75
	4.75

	50
	3.49
	3.62
	3.76
	3.89
	4.03
	4.17
	4.31
	4.45
	4.61
	4.79
	4.79

	70
	3.50
	3.64
	3.78
	3.92
	4.06
	4.20
	4.34
	4.49
	4.64
	4.82
	4.82

	90
	3.51
	3.65
	3.80
	3.94
	4.09
	4.23
	4.38
	4.53
	4.68
	4.85
	4.85

	110
	3.52
	3.67
	3.82
	3.97
	4.12
	4.27
	4.42
	4.57
	4.72
	4.87
	4.87

	200
	3.55
	3.73
	3.90
	4.08
	4.25
	4.42
	4.59
	4.76
	4.87
	4.87
	4.87

	500
	3.70
	3.97
	4.23
	4.49
	4.74
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87

	800
	3.85
	4.22
	4.58
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87

	1100
	4.00
	4.48
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87

	1500
	4.22
	4.86
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87
	4.87


VOI: Volume of Interest
SBVR: Sphere to Background counts/Voxel Ratio
The blue area represents the maximum CF obtained from the NEMA Cal. 2 backgrounds. 

