Table S1. Properties of model sediments.
	
	Medium sand
	Fine gravel

	ρbulk in g/cm³
	1.40
	1.98

	d50 in mm
	0.29
	2.90

	d30 in mm
	0.21
	2.46

	d60 in mm
	0.34
	3.13

	d10 in mm
	0.12
	2.03

	Cu
	2.80
	1.50

	Cc
	1.10
	1.00

	K (Hazen) in m/s
	1.67∙10-4
	4.76∙10-2



